|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 城里平房院综合整治项目现场测绘 | | | | | |
| 工程编号 | 2025-03-044 | | 委托人姓名 | | 隋院长 | |
| 工程地址 | 北京市,西城区 | | 委托人电话 | | 18561302703 | |
| 委托单位 | 中石油华东设计院有限公司 | | | | | |
| 委托内容： 城里平房院测绘要求 经现场踏勘，城里平房院居住情况复杂，同时部分住户家无法进入，现场具体情况不明，需补充部分院落测绘图。经各专业分析讨论，按照业主给出的《城里平房院综合整治排查总结》及《供热管线运行状况评价报告》的设计要求，形成各平房院测绘要求如下： 总体原则：与《城里平房院综合整治排查总结》中需修缮部位内容对应拍照。 （一）白米斜街11号院、（二）秦老胡同19号院（前园恩寺甲16号1间房、陈烈民院、秦老胡同19号院旁门）、 1）总平面测量图 满足总平面测量图基本要求前提下，需明确供暖管道管线走向；供暖管道沟位置、尺寸、标高。 2）建筑单体测量图 建筑单体测量图，需包括单体（含连廊）的平面图、立面图、每个房间吊顶标高。门窗的位置标高尺寸需准确；各个房间的功能及分户情况需标明；户内暖气片位置、暖气管道路由位置、标高、规格需明确，户内暖气沟位置及规格尺寸。 3）1.标清该院在图纸上区域。2.标清线路路由，起点，终点及路由，线路全长是否都有墙可安装。3.拍清楚电表箱内各元件参数，电度表为单相还是三相？电表量程范围，各断路器回路及参数（此条仅针对秦老胡同19号院）。 （三）交道口北二条22号院、（四）小经厂24号院、 1）总平面测量图 满足总平面测量图基本要求前提下，需明确供暖管道管线走向；供暖管道沟位置、尺寸、标高。 2）建筑单体测量图 建筑单体测量图，需包括单体（含连廊）的平面图、立面图、每个房间吊顶标高。门窗的位置标高尺寸需准确；各个房间的功能及分户情况需标明；户内暖气片位置、暖气管道路由位置、标高需明确，户内暖气沟位置及规格尺寸。 （五）秦老胡同40号院 1）总平面测量图 满足建筑总平面测量图基本要求前提下， 1.室外需更换的污水管道（40米），提供其位置及埋设深度；室外更换的排水检查井（2座），提供位置及检查井深度。各个单体的名称编号需注明并与《城里平房院综合整治排查总结》对应。 2）建筑单体测量图 建筑单体测量图（仅测绘排查报告中要求的院大门），需包括单体的平面图、立面图。与《城里平房院综合整治排查总结》修缮部位内容对应拍照。 （六）交道口北头条11号、（七）板厂胡同32号院、（八）东不压桥28号院 1）总平面测量图 2）建筑单体测量图（建筑单体测量图，需包括单体的平面图、立面图。门窗的位置标高需准确） （九）交道口北头条11号旁门、（十）雨儿胡同10号、（十一）南长街26号、（十二）辛安里28号院 1）屋顶平面图测绘 （十三）黑芝麻胡同17号院 1）建筑单体测量图（建筑单体测量图，需包括单体的平面图、立面图。门窗的位置标高需准确） （十四）东吉祥胡同19号院、（十五）小翔凤胡同4号院、（十六）前园恩寺35号院 1）总平面测量图 2）屋顶平面图测绘 3）建筑单体测量图（建筑单体测量图，需包括单体的平面图、立面图。门窗的位置标高需准确） | | | | | | |
| 委托要求： | | | | | | |
| 项目备注： | | | | | | |
| 项目下达日期 | 2025-03-24 | 项目经营人 | 王昕 | 项目下达人 | | 王昕 |
| 成果提交日期 |  | 生产部门 |  | | | |