|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 大西山旅游路改造提升地形图测绘 | | | | | |
| 工程编号 | 2024-12-222 | | 委托人姓名 | | 董升 | |
| 工程地址 | 北京市,海淀区 | | 委托人电话 | | 135 5251 2133 | |
| 委托单位 | 北京三友宇天测绘有限公司 | | | | | |
| 委托内容： 大西山旅游路测绘要求： 【测绘内容】道路及两侧果园绿带 【测绘范围】测绘长度约8.7公里，南起大觉寺门口，北至台头村环岛。测绘宽度不等（边界有围栏的测到围栏。边界无围栏的测到路边10m）。 【测绘比例】1：500 【测绘要求】 1、场地内的所有地形变化，包括但不限于道路、台阶、坡道、陡坎、花池、坐凳、矮墙、围墙、围栏、建筑门前台阶、坡道底边的轮廓线、人行道道牙； 沿路果园木制牌楼类门口需要测绘标记，围墙、房屋等建筑需要量测大致高度。 2、场地内所有设施，包括但不限于灯杆、电线杆、树篦子、雨水口、宣传栏、广告牌、公交车站牌、路牌、报刊亭的轮廓范围； 3、现状已有的公园、街头绿地、广场活动场地内的所有信息，包括所有景墙、廊架、挡墙、台阶、坡道、种植池及座凳的轮廓范围； 4、场地内所有的植物的点位及品种名称，乔木需测绘胸径大于等于5公分以上的，灌木如果成片需把灌木丛轮廓线测绘出来； 边界围栏外侧第一排树（所有果树类及10cm以上胸径乔木）：位置、品种、大致胸径（地径） 5、所有综合管网设备用房及设备箱的轮廓范围，以及地面上的井盖位置轮廓。 | | | | | | |
| 委托要求： | | | | | | |
| 项目备注： | | | | | | |
| 项目下达日期 | 2024-12-20 | 项目经营人 | 王昕 | 项目下达人 | | 王昕 |
| 成果提交日期 |  | 生产部门 |  | | | |